Prec_ph*180/3.1415

-108 -106 -104 -102 -100 -98 -96 -94 -92 -90 -88

Prec

400

450

500

550

600 Prec:Prec_ph*180/3.1415 {Numer_wt}

Prec_ph*180/3.1415

-108 -106 -104 -102 -100 -98 -96 -94 -92 -90 -88

Ph_p_i*180/3.1415

46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 Ph_p_i*180/3.1415:Prec_ph*180/3.1415 {Numer_wt}

Prec_ph*180/3.1415

-108 -106 -104 -102 -100 -98 -96 -94 -92 -90 -88

Pf_p_i

1080

1100

1120

1140

1160

1180

Pf_p_i:Prec_ph*180/3.1415 {Numer_wt}

Prec_ph*180/3.1415

-108 -106 -104 -102 -100 -98 -96 -94 -92 -90 -88

Ph_e_i*180/3.1415

-14.5 -14 -13.5 -13 -12.5 -12 -11.5 -11 -10.5

Ph_e_i*180/3.1415:Prec_ph*180/3.1415 {Numer_wt}

Prec_ph*180/3.1415

-108 -106 -104 -102 -100 -98 -96 -94 -92 -90 -88

Pf_e_i

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

1680

Pf_e_i:Prec_ph*180/3.1415 {Numer_wt}