Signal Way for Electron Arm Shower Detector

Table 1: (30 Sep 1997)

Show. Block NIM bins#/ slot# Amp Chan

Show Patch Panel# ADC Slot Chan.

Show. Block NIM bins#/ slot# Amp Chan

Show Patch Panel# ADC Slot Chan.

1 1/4 A1 4.1 23.0 25 1/6 A1 5.9 23.24 2 1/4 A2 4.2 23.1 26 1/6 A2 5.10 23.25 3 1/4 A3 4.3 23.2 27 1/6 A3 5.11 23.26 4 1/5 A1 4.13 23.12 28 1/7 A1 6.5 23.36 5 1/5 A2 4.14 23.13 29 1/7 A2 6.6 23.37 6 1/5 A3 4.15 23,14 30 1/7 A3 6.7 23.38 7 1/4 A4 4.4 23.3 31 1/6 A4 5.12 23.27 8 1/4 A5 4.5 23.4 32 1/6 A5 5.13 23.28 9 1/4 A6 4.6 23.5 33 1/6 A6 5.14 23.29 10 1/5 A4 4.16 23.15 34 1/7 A4 6.8 23.39 11 1/5 A5 5.1 23.16 35 1/7 A5 6.9 23.40 12 1/5 A6 5.2 23.17 36 1/7 A6 6.10 23.41 13 1/4 B1 4.7 23.6 37 1/6 B1 5.15 23.30 14 1/4 B2 4.8 23.7 38 1/6 B2 5.16 23.31 15 1/4 B3 4.9 23.8 39 1/6 B3 6.1 23.32 16 1/5 B1 5.3 23.18 40 1/7 B1 6.11 23.42 17 1/5 B2 5.4 23.19 41 1/7 B2 6.12 23.43. 18 1/5 B3 5.5 23.20 42 1/7 B3 6.13 23.44 19 1/4 B4 4.10 23.9 43 1/6 B4 6.2 23.33 20 1/4 B5 4.11 23.10 44 1/6 B5 6.3 23.34 21 1/4 B6 4.12 23.11 45 1/6 B6 6.4 23.35 22 1/5 B4 5.6 23.21 46 1/7 B4 6.14 23.45 23 1/5 B5 5.7 23.22 47 1/7 B5 6.15 * 23.46 24 1/5 B6 5.8 23.23 48 1/7 B6 6.16 23.47 * - SPP 6.15 SCPP A.15 (delay = 12 ns)