 EXP 89003 : June 10 - 30, 1997 Beam Energy 2445 MeV Page 2

RUN Target Start Stop I E Arm H Arm Pre Sca le Event Comments

              # /pos. A P % P % 1 3 5 /Rate

                                                     June 20 1997

    1532 H

                                                                            2

                                                                                 O 0132 0230 2.8 2014 0 23.36 5 982 -1.5 52.50 5 2 2 1 908403 Dead time 41%

    1533 ^ 0310 0330 2.7 ^ ^ 23.38 ^ 997 0 ^ ^ 2 2 1 378380

    1534 ^ 0344 0530 1.1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 2 1 ~30011 Diagnostic beam

    1535 ^ 0527 0533 8 ^ ^ ^ ^ 2 2 1 174143 New run Diagnostic beam

    1536 ^ 0537 0540 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 2 1 ~70k

    1538 ^ 0556 0601 2.8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 2 1 125298

    1539 ^ 0605 0625 2.7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 2 1 380639

    1540 ^ 0638 0643 ^ 0.6 200 2 1 88672 Dead time 20%

    1541 ^ 0646 0708 10 ^ ^ ^ ^ 40 2 1 266128 Same as 1539

    1542 ^ 0726 0741 11 2014 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 40 2 1 206552

    1543 ^ 0824 0850 10 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 40 2 1 353k E-arm d  scan,   0%  S.S

    1544 ^ 1236 1245 65 2000 ^ 973 ^ 5000 5000 1 2k 16O( e,e´p) setup

    1545 ^ 1335 1346 71 ^ ^ ^ ^ 5000 5000 1 6.9k q determination

    1546 ^ 1354 1451 34.4 ^ ^ ^ ^ 1000 1000 1 597k pq = 0  data

    1547 ^ 1452 1501 33.8 1000 1000 1 100k same as 1546

    1548 ^ 1943 1954 70 ^ ^ ^ S.S ^ ^ ^ 5 5000 5000 1 8.2k Recheck q vector

    1549 ^ 1958 2025 38 ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ 1000 1000 1 265k

    1550 ^ 2031 2111 35 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1000 1000 1 431k

    1552 ^ 2035 2311 38 ^ ^ ^ ^ 1000 1000 1 400k

    1553 ^ 2314 0005 37 ^ ^ ^ ^ 1000 1000 1 560k

                                                     June 21 1997

    1559 ^ 0722 0750 70 ^ ^ ^ ^ ^ 36.47 ^ 200 4000 1 30k pq = -16  data

    1560 ^ 0746 0748 70 ^ ^ ^ ^ 200 4000 1 30k

    1561 ^ 0754 0815 70 ^ ^ 200 4000 1

    1563 ^ 1122 1127 70 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 22371

    1564 ^ 1131 1155 70 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 170000

    1565 ^ 1238 1331 ~67 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 374k

    1566 ^ 1331 1351 ~68 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 101k

    1568 ^ 1351 1511 ~68 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 609k

    1569 ^ 1519 1524 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 11k

    1570 ^ 1619 1656 69.1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 267k

    1571 ^ 1707 1805 65 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 ~370k D time 38%; rate=120 Hz

    1572 ^ 1803 1815 69.9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 82414

    1576 ^ 1859 1934 70 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 246k Crashed

    1577 ^ 1934 1948 64.3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 30k Crashed in Run Control

    1578 ^ 1949 2045 68.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 400 2000 1 383k

A. Saha, O16-RUN8.DOC (July, 1997)