Ar/CO2 75%/25% Ar/Eth 62%/38%

Voltage

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

FPP Straw Tube

0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Gas Gain

approx. 1/2" of H2O back pressure